|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 流水线保温房体 | 座 | 1 | 外形尺寸：长 22米\*5.6米\*4.2米。采用100mm 304双面不锈钢聚氨酯保温板，食品级材质。 |
| 2 | 闭环除湿机组 | 台 | 10 | XG-25XHS25匹闭环除湿机组，外形尺寸：2200mm\*1300mm\*2000mm 外壳304不锈钢，蒸发器316不锈钢材质加纳米防腐，不受外界环境温度影响，四效除湿系统，专利技术产品。食品极材质 |
| 3 | 上料台 | 条 | 1 | 尺寸：9000mm\*3000mm（长宽）304不锈钢材质，带匀料装置，食品级材质 |
| 4 | 传送电机 | 台 | 2 | 网带专用变频调速电机，耐高温高湿 |
| 5 | 线体 | 条 | 1 | 尺寸；（长 21米\*5.6米宽4.2米高）共 7层 304不锈钢材质，另配聚氨酯网，适合多种食品烘干，食品级材质。 |
| 6 | 维修门 | 套 | 4 | 尺寸：1000mm\*1800mm（宽高）100mm,304双面不锈钢聚氨酯保温板，食品级材质 |
| 7 | 前、后观察门 | 扇 | 2 | 尺寸：800mm\*2000mm（宽高）100mm双面304不锈钢聚氨酯保温板，食品级材质 |
| 8 | 流水线循环风机 | 台 | 20 | 主机自带耐高温高湿线体专用离心风机 5.5KW/台 |
| 9 | 主机线组 | 套 | 1 | 耐高温高湿专用线国标 |
| 10 | 动力电柜 | 套 | 1 | 动力配电柜 |
| 11 | 控制系统 | 套 | 1 | 自主研发全自动化控制系统，PLC操作屏幕 |
| 12 | 出料提升机 | 套 | 1 | 304不锈钢材质带专用变频调速电机 |
| 13 | 智能气泡工业水触媒杀菌果蔬清洗机 | 台 | 1 | 304不锈钢材质带专用变频调速电机 |

|  |  |
| --- | --- |
| 备注 | 流水线总体尺寸：45米\*宽度5.6米\*高度4.2米。7层食品级材质 |
| 基本要求 | 6个小时左右开始出成品，10个小时的出产量不能低于2.3吨成品。实际使用功率不能超过250KW/小时，柠檬比较特殊，对柠檬片具有抗氧化能力，柠檬控制不好容易褐变,水分要求≤8，做到零添加，无硫，不添加抗氧化剂，其他水果片(含柠檬)平整度好，无翘边，卷曲，孔洞等质量保证。设备材质要求全304食品级不锈钢，主机和重要部件做防锈耐腐蚀处理。 |